修改之处：
1、适应不同网址的外部摄像头，通过config.ini进行设置
2、用户在程序中输入外部摄像头wifi名称和密码，自动进行相应wifi的连接，不需要通过windows操作界面进行。
     在连接失败后，用户也可选择通过windows操作界面操作wifi连接。

使用步骤：
1、选择视频来源；
2、如果视频来源为智能小车摄像头，输入智能小车摄像头的wifi名称和密码，自动连接该Wifi，连接成功后启动摄像头进行人脸检测和抓拍。
3、如果视频来源为聊天机器人摄像头，需要提前在聊天机器人将网络摄像头程序启动起来。

常见问题：
1、外部摄像头受电压影响大，当出现外部摄像头WIFI找不到时，接通电源线进行供电。
2、注意config.ini里的摄像头http地址是否正确